
// File generated by darts version X-2025.06#84ea4f0b1c#250602, Thu Jan 15 11:30:44 2026
// Copyright 2014-2025 Synopsys, Inc. All rights reserved.
// C:\Synopsys\ASIP Programmer\X-2025.06\win64\bin\WINbin\darts.exe -IC:/Users/phangl/OneDrive - MED-EL/Desktop/LPDSP32_Modell/lib -d -IC:/Users/phangl/OneDrive - MED-EL/Desktop/LPDSP32_Modell/lib/runtime/include -D__tct_patch__=0 +Mhex +Ihex -g Release/main.o lpdsp32

// Release: ipp X-2025.06
.data_segment_name
.bss local .at 12582916 _ZL12css_cmd_flag DMIO 1


.data_segment_name
.bss local .at 8388608 _ZL10input_port DMB 8


.data_segment_name
.bss local .at 8388624 _ZL11output_port DMB 8


.data_segment_name
.bss local 4 _ZL7pointer DMA 4

.data_segment_name
.bss local 4 _ZL15input_pointer_0 DMA 4

.data_segment_name
.bss local 4 _ZL15input_pointer_1 DMA 4

.data_segment_name
.bss local 4 _ZL14output_pointer DMA 4

.data_segment_name
.bss local 4 _ZL14sample_pointer DMA 4

.data_segment_name
.bss local 2 _ZL6sample DMB 2

.undef local data _ZL6sample

.undef local data _ZL10input_port


.undef local data _ZL7pointer

.undef local data _ZL11output_port


.undef global data stdin

.undef global data stdout

.text_segment_name
.text global 2 _main
.src_ref 0 "main.c" 29 4
.src_ref 0 "main.c" 42 first
	/* 0x000000 0x383de */    rb0 = 123
.src_ref 0 "main.c" 29 4 first
	/* 0x000001 0x6e000 */    [_ZL6sample] = rb0.s
	/* 0x000002 0x00076 */    /* MW */
.src_ref 0 "main.c" 31 14
	/* 0x000003 0x68200 */    a0 = -0x800000
	/* 0x000004 0x00020 */    /* MW */
.src_ref 0 "main.c" 31 14
.src_ref 0 "main.c" 36 15
	/* 0x000005 0x5c192 */    ra0 = 100; rb0 = 0xc8
	/* 0x000006 0x30646 */    /* MW */
.src_ref 0 "main.c" 31 14 first
.src_ref 0 "main.c" 32 14
.src_ref 0 "main.c" 33 14
.src_ref 0 "main.c" 37 15
	/* 0x000007 0x5c808 */    c0 = 2; a0[0x0] = ra0.s
	/* 0x000008 0x14074 */    /* MW */
.src_ref 0 "main.c" 32 14
.src_ref 0 "main.c" 32 14
	/* 0x000009 0x5c196 */    ra0 = 101; a0 = a0 + 0x2
	/* 0x00000a 0x20010 */    /* MW */
.src_ref 0 "main.c" 32 14 first
.src_ref 0 "main.c" 33 14
	/* 0x00000b 0x5c19a */    ra0 = 102; [a0+c0] = ra0.s
	/* 0x00000c 0x14054 */    /* MW */
.src_ref 0 "main.c" 33 14 first
.src_ref 0 "main.c" 34 14
	/* 0x00000d 0x5c19e */    ra0 = 103; [a0+c0] = ra0.s
	/* 0x00000e 0x14054 */    /* MW */
.src_ref 0 "main.c" 34 14 first
	/* 0x00000f 0x94074 */    a0[0x0] = ra0.s
.src_ref 0 "main.c" 36 15
	/* 0x000010 0x68200 */    a1 = -0x7ffff0
	/* 0x000011 0x00421 */    /* MW */
	/* 0x000012 0xa0430 */    a0 = a0 - 0x6
.src_ref 0 "main.c" 36 15 first
	/* 0x000013 0x94876 */    a1[0x0] = rb0.s
.src_ref 0 "main.c" 37 15
	/* 0x000014 0xa0811 */    a1 = a1 + 0x2
.src_ref 0 "main.c" 37 15
	/* 0x000015 0xb064e */    rb0 = 0xc9
.src_ref 0 "main.c" 37 15 first
	/* 0x000016 0x94856 */    [a1+c0] = rb0.s
.src_ref 0 "main.c" 38 15
	/* 0x000017 0xb0656 */    rb0 = 0xca
.src_ref 0 "main.c" 38 15 first
	/* 0x000018 0x94876 */    a1[0x0] = rb0.s
.src_ref 0 "main.c" 35 4 first
	/* 0x000019 0x6c000 */    [_ZL7pointer] = a0
	/* 0x00001a 0x00060 */    /* MW */
.src_ref 0 "main.c" 39 15
.src_ref 0 "main.c" 42 first
	/* 0x00001b 0x460a4 */    retdb; rb0 = 0xcb
	/* 0x00001c 0x3065e */    /* MW */
.src_ref 0 "main.c" 39 15 first
	/* 0x00001d 0x948f6 */    a1[0x2] = rb0.s
.label _main__end last
	/* 0x00001e 0x40000 */    nop; ra0 = zero
	/* 0x00001f 0x18e88 */    /* MW */

.dir 0 "C:/Users/phangl/00_Repos/06_DSP_Simulation/testcode"
