
// File generated by noodle version X-2025.06#84ea4f0b1c#250602, Thu Mar 26 14:37:52 2026
// Copyright 2014-2025 Synopsys, Inc. All rights reserved.
// C:\Synopsys\ASIP Programmer\X-2025.06\win64\bin\WINbin\noodle.exe -IC:/Users/phangl/OneDrive - MED-EL/Desktop/LPDSP32_Modell/lib -IC:/Users/phangl/OneDrive - MED-EL/Desktop/LPDSP32_Modell/lib/isg -IC:/Users/phangl/OneDrive - MED-EL/Desktop/LPDSP32_Modell/lib/runtime/include -DBLOCK_LEN=1 -DMAX_FIR_COEFFS=45 -D__tct_patch__=0 -ilpdsp32_chess.h +Stof +wRelease/chesswork signal_processing/signal_path.c lpdsp32

[
    1 : _imsk_var_ typ=uint15_ bnd=e sz=1 algn=1 stl=IMSK tref=uint15__IMSK
    2 : _irq_stat_var_ typ=uint15_ bnd=e sz=1 algn=1 stl=irq_stat tref=uint15__irq_stat
    4 : stdin typ=int8_ bnd=e sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__PFILE_DMA
    5 : stdout typ=int8_ bnd=e sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__PFILE_DMA
   10 : _ZL7counter typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__sint_DMA
   11 : _ZL2mu typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__sint_DMA
   12 : _ZL4leak typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__sint_DMA
   13 : sample_line typ=int8_ bnd=g sz=180 algn=4 stl=DMB tref=__A45DMB__sint_DMB
   14 : coefficient_line typ=int8_ bnd=g sz=180 algn=8 stl=DMA tref=__A45__sint_DMA
   15 : pointer_sample_line typ=int8_ bnd=g sz=12 algn=4 stl=DMB tref=BufferPtrDMB_DMB
   16 : pointer_coefficient_line typ=int8_ bnd=g sz=12 algn=4 stl=DMA tref=BufferPtr_DMA
   17 : _ZZ16calculate_outputP4FILEP16SingleSignalPathS2_PU17chess_storage_DMBVsS4_S4_E11c_sensor_32 typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__A1__sint_DMA
   18 : _ZZ16calculate_outputP4FILEP16SingleSignalPathS2_PU17chess_storage_DMBVsS4_S4_E13acc_sensor_32 typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__A1__sint_DMA
   19 : _ZZ16calculate_outputP4FILEP16SingleSignalPathS2_PU17chess_storage_DMBVsS4_S4_E12c_sensor_pre typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__A1__sint_DMA
   20 : _ZZ16calculate_outputP4FILEP16SingleSignalPathS2_PU17chess_storage_DMBVsS4_S4_E14acc_sensor_pre typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__A1__sint_DMA
   21 : _ZZ16calculate_outputP4FILEP16SingleSignalPathS2_PU17chess_storage_DMBVsS4_S4_E18filter_accumulator typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMB tref=__A1DMB__sint_DMB
   22 : _ZZ16calculate_outputP4FILEP16SingleSignalPathS2_PU17chess_storage_DMBVsS4_S4_E9output_32 typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMB tref=__A1DMB__sint_DMB
]
__signal_path_sttc {
} #0
----------
----------

