
// File generated by noodle version X-2025.06#84ea4f0b1c#250602, Thu Mar 26 14:37:52 2026
// Copyright 2014-2025 Synopsys, Inc. All rights reserved.
// C:\Synopsys\ASIP Programmer\X-2025.06\win64\bin\WINbin\noodle.exe -IC:/Users/phangl/OneDrive - MED-EL/Desktop/LPDSP32_Modell/lib -IC:/Users/phangl/OneDrive - MED-EL/Desktop/LPDSP32_Modell/lib/isg -IC:/Users/phangl/OneDrive - MED-EL/Desktop/LPDSP32_Modell/lib/runtime/include -DBLOCK_LEN=1 -DMAX_FIR_COEFFS=45 -D__tct_patch__=0 -ilpdsp32_chess.h +Stof +wRelease/chesswork main.c lpdsp32

[
    1 : _imsk_var_ typ=uint15_ bnd=e sz=1 algn=1 stl=IMSK tref=uint15__IMSK
    2 : _irq_stat_var_ typ=uint15_ bnd=e sz=1 algn=1 stl=irq_stat tref=uint15__irq_stat
    4 : stdin typ=int8_ bnd=e sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__PFILE_DMA
    5 : stdout typ=int8_ bnd=e sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__PFILE_DMA
   10 : _ZL17c_sensor_signal_t typ=int8_ bnd=f sz=144 algn=4 stl=DMA tref=SingleSignalPath_DMA
   11 : _ZL19acc_sensor_signal_t typ=int8_ bnd=f sz=144 algn=4 stl=DMA tref=SingleSignalPath_DMA
   12 : _ZL10input_port typ=int8_ val=8388608f bnd=f sz=8 algn=2 stl=DMB tref=__A4DMB__sshort_DMB
   13 : _ZL11output_port typ=int8_ val=8388624f bnd=f sz=8 algn=2 stl=DMB tref=__A4DMB__sshort_DMB
   14 : _ZL15input_pointer_0 typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__PDMB__sshort_DMA
   15 : _ZL15input_pointer_1 typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__PDMB__sshort_DMA
   16 : _ZL14output_pointer typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__PDMB__sshort_DMA
   17 : _ZL14sample_pointer typ=int8_ bnd=f sz=4 algn=4 stl=DMA tref=__PDMB__sshort_DMA
   18 : _ZL6sample typ=int8_ bnd=f sz=2 algn=2 stl=DMB tref=int16_t_DMB
   19 : _ZL13__str75097c0a typ=int8_ bnd=F sz=76 algn=1 stl=DMA tref=__A76__cchar_DMA
   20 : _ZL13__str00f02b8f typ=int8_ bnd=F sz=2 algn=1 stl=DMA tref=__A2__cchar_DMA
   21 : _ZL13__strd718b91c typ=int8_ bnd=F sz=76 algn=1 stl=DMA tref=__A76__cchar_DMA
   22 : _ZL13__str36a0c6ea typ=int8_ bnd=F sz=64 algn=1 stl=DMA tref=__A64__cchar_DMA
   23 : _ZL13__str00f52cca typ=int8_ bnd=F sz=2 algn=1 stl=DMA tref=__A2__cchar_DMA
   24 : _ZL13__str7a9ae62c typ=int8_ bnd=F sz=77 algn=1 stl=DMA tref=__A77__cchar_DMA
   25 : _ZL13__str41232700 typ=int8_ bnd=F sz=3 algn=1 stl=DMA tref=__A3__cchar_DMA
   26 : _ZL13__str2eb09b76 typ=int8_ bnd=F sz=4 algn=1 stl=DMA tref=__A4__cchar_DMA
]
__main_sttc {
} #0
----------
----------

